Лабораторна робота №8
„З’ясування умов рівноваги важеля”
Мета роботи: експериментально перевірити умову рівноваги важелів.
Прилади і матеріали: важіль на штативі; набір тягарців; динамометр.
Хід роботи.
Основна частина:
1.	Зрівноважити важіль, обертаючи гайки на його кінцях так, щоб він розташувався горизонтально.
2.	До ближчої (від центра закріплення важеля) сережки справа прикріпити два тягарці (F1=2 H) і розмістити їх на відстані 15 см від центра закріплення важеля, користуючись шкалою довжини (плече l1=15 см). До ближчої (від центра закріплення важеля) сережки зліва прикріпити три тягарці (F2=3 H). Рухаючи тягарці F2, знайти точку рівноваги важеля. По шкалі встановити довжину плеча дії сили F2. Дані вимірювань занести до таблиці 1.
3.	Дослід повторити для іншого значення сил. До ближчої (від центра закріплення важеля) сережки справа прикріпити три тягарці (F1=1 H) і розмістити їх на відстані 15 см від центра закріплення важеля.
4.	До ближчої (від центра закріплення важеля) сережки зліва прикріпити один тягарець (F2=3 H). Рухаючи її, знайти точку на лівому плечі важеля, коли він встановиться у рівновазі. По шкалі встановити довжину плеча дії сили F2. Дані вимірювань занести до таблиці 1.
Таблиця 1.
Важіль першого роду.
№
п.п.	Напрям дії сили	Плечі сил	Відношення сил і плечей	
	F1, H	F2, H	l1, см	l1,с м			
1							
2							

Додаткове завдання:
1.	До ближчої (від центра закріплення важеля) сережки справа прикріпити три тягарці (F1=3 H) і розмістити їх на відстані 20 см від центра закріплення важеля, користуючись шкалою довжини (плече l1=20 см). 
2.	До другої сережки справа (від центра закріплення важеля) прикріпити динамометр і розмістити його на відстані 25 см (плече l2=25 см) так, щоб сила пружності динамометра протидіяла силі F1. Утримуючи важіль в вертикальному положенні з допомогою динамометра, зняти його покази F2. Дані вимірювань занести до таблиці 2.
3.	Дослід повторити для іншого значення сил і плечей. До дальшої (від центра закріплення важеля) сережки справа прикріпити два тягарці (F1=2 H) і розмістити їх на відстані 15 см від центра закріплення важеля, користуючись шкалою довжини (плече l1=15 см). До першої сережки справа (від центра закріплення важеля) прикріпити динамометр і розмістити його на відстані 10 см (плече l2=10 см) так, щоб сила пружності динамометра протидіяла силі F1. Утримуючи важіль в вертикальному положенні з допомогою динамометра, зняти його покази F2. Дані вимірювань занести до таблиці 2.
Таблиця 2.
Важіль другого роду.
№
п.п.	Напрям дії сили	Плечі сил	Відношення сил і плечей	
	F1, H	F2, H	l1, см	l1, см			
1							
2