Лабораторна робота № 5
„Градуювання пружини і вимірювання сил динамометром”
Мета роботи: навчитись градуювати пружину і виготовляти шкалу із заданою ціною поділки та за її допомогою вимірювати сили.
Прилади і матеріали: динамометр лабораторний з неградуйованою шкалою; набір тягарців з механіки масою 102 г (не менше чотирьох); штатив універсальний з муфтами, лапкою і кільцем; паперова смужка. 
Хід роботи:
1.	Прикріпити до динамометра у місці нанесення шкали паперову смужку.
2.	Затиснути динамометр в лапку штатива у вертикальному положенні. 
3.	Підвісити до гачка динамометра спочатку один тягарець (рухомі частини динамометра не повинні торкатись його основи) і нанести олівцем горизонтальний штрих проти стрілки (показника значення величини сили).
4.	Послідовно прикріплювати до першого тягарця другий тягарець, третій, четвертий, відмічаючи на папері значення розтягу пружини, починаючи від нульового положення показника і, відповідно, штрихів, позначених числами 0, 1, 2, 3, 4. (Всі відстані між штрихами мають бути розташовані на однаковій відстані.)
5.	Коли динамометр проградуйовано, зважити ним який-небудь предмет, наприклад, кільце від штатива разом з муфтою.
6.	Після зважування, зняти виготовлену паперову шкалу і порівняти її з шкалою, яка нанесена на динамометр на заводі при його виготовленні. 
7.	Зважити кільце від штатива з муфтою вдруге, скориставшись для визначення ваги тіл заводською шкалою. 
8.	Зробити висновки щодо точності визначення ваги з допомогою самостійно виготовленої шкали і заводської.