Лабораторна робота №3
„Визначення коефіцієнта тертя ковзання”
Мета: визначити коефіцієнт тертя ковзання µ дерева по дереву; за даними досліду побудувати графік залежності сили тертя Fтер від сили тиску бруска на поверхню, по якій він рухається.
Обладнання: динамометр; дерев‘яний брусок; дерев‘яна лінійка; набір тягарців по 0,1 кг.
Хід роботи
1.	Покладіть брусок масою 0,1 кг на горизонтально розміщену лінійку. На брусок поставте один тягарець.
2.	Прикріпіть до бруска динамометр і рівномірно тягніть його вздовж лінійки. Запишіть при цьому покази динамометра – значення сили Fтер.
3.	Визначите масу бруска з тягарцем і знайдіть силу нормального тиску N на лінійку.
4.	До першого тягарця додайте другий, третій та виміряйте силу тертя. Результати запишіть у таблицю:

Номер досліду	Fтер	еFтер	N	еN	µ	еµ	Дµ	µс	Дµс	µ=µс±Дµс	
1.											
2.											
3.											

5.	Визначить середнє значення коефіцієнту тертя µс.
6.	Обчисліть відносну похибку вимірювання коефіцієнта тертя . 
7.	Знайдіть абсолютну похибку Дµ=еµµ в кожному досліді,  обчисліть її середнє значення Дµс і запишіть відповідь у вигляді: µ=µс±Дµс.
8.	За результатами вимірювань побудуйте графік залежності сили тертя від сили нормального тиску.
9.	За результатами дослідів зробіть висновок.
Контрольні питання

1.	Чи може бути коефіцієнт тертя ковзання більше за одиницю?
•	так, якщо поверхня дуже нерівна.
•	ні, тому що сила тертя завжди менша сили нормального тиску.
•	так, тому що сила тертя завжди більша сили нормального тиску.

2.	Чому при початку руху завжди відбувається ривок?
•	тому, що сила тертя ковзання більше сили тертя кочення
•	тому, що сила тертя спокою більша сили тертя ковзання.
•	тому, що в динамометрі розтягнута пружина.

3.	Чому дорівнює сила тертя ковзання при горизонтальному рівномірному русі бруска масою 1,5 кг навантаженому тягарцем масою 0,7 кг при коефіцієнті тертя ковзання 0,2.
•	0,16 Н
•	2,2 Н
•	0,44 Н