Лабораторна робота №2
„Визначення жорсткості пружини”
Мета роботи: визначити жорсткість пружини за вимірюванням її видовжень при різних значеннях сили тяжіння використовуючи закон Гука: .
Прилади і матеріали: набір тягарців, маса кожного ; лінійка з міліметровими поділками; штатив з муфтою і лапкою; спіральна пружина.
Хід роботи:
1.	Закріпіть на штативі кінець спіральної пружини (інший кінець пружини має стрілку покажчик та гачок.
2.	Поряд з пружиною  чи за нею встановіть і закріпіть лінійку з міліметровими поділками.
3.	Підвісьте до пружини тягарець відомої маси і виміряйте спричинене ним видовження пружини.
4.	До першого тягарця додайте другий, третій, і т.д., вимірюючи щоразу видовження |x| пружини. Результати вимірювань запишіть у таблицю:

Номер досліду	m	m	x	x	k	kc	k	Дk	Дkс	kc±Дkс	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											

5.	Для кожного випадку визначити жорсткість пружини і обчислити середнє значення kc. 
6.	Обчисліть відносну похибку вимірювання k за формулою k=m+x, де відносна похибка вимірювання маси: , а відносна похибка вимірювання видовження: , де Дm= 0,002 кг, Дx=0,001 м.
7.	Знайдіть абсолютну похибку Дk=еkk, а потім розрахуйте середнє значення Дkс і запишіть відповідь у вигляді: k=kc±Дkс.
8.	За результатами вимірювань побудуйте графік залежності сили пружності від видовження.
9.	Зробіть висновки.
Контрольні питання.

1.	Під дією якої сили пружина, що має коефіцієнт жорсткості 10 кН/м, стиснулась на 4 см?
•	40 Н
•	2,5 кН
•	400 Н

2.	В яку сторону напрямлена сила пружності?
•	завжди вертикально вгору.
•	проти сили тяжіння
•	проти деформації

3.	Як зміниться коефіцієнт жорсткості гумового шнура якщо його скласти вдвічі.
•	збільшиться в 4 рази
•	зменшиться в 2 рази
•	збільшиться в 2 рази